**1 Akustikwandverkleidung | Deckenverkleidung**

**Leitfabrikat:**

ParaSilencio Lochplatten werden

als Verkleidungen für Wand und Decke im Innenausbau

eingesetzt. Die Elemente müssen bei Auslieferung sofort

trocken eingebaut werden. Bei Lagerung auf der Baustelle

sowie beim und nach dem Einbau sind sie vor Feuchte zu

schützen.

**Hersteller:**

Vollmer GmbH

Mühlenburger Straße 188

332139 Spenge

Tel.: +49 (0) 5225/87190

Fax: +49 (0) 5225/ 871919

Angebotenes Fabrikat/ Typ …………………………

 **Unterkonstruktion**

1.010 0,000 m² ……………………. ……………………

 **Unterkonstruktion**

 Kreuzverlattg. MDF B2,

 D 16 mm oder Trockenbauprofil, MW D 60 mm auf

 Stb.-Wand

1.020 0,000 m² ……………………. ……………………

**Dämmung Unterkonstruktion, d= 40mm**

Ausdämmen der Hohlräume der Prallwandunterkonstruktion mit Steinwollematten, um das Ausbreiten eines Brandes zu verhindern. Schmelzpunkt der Dämmung >1000° C Dämmdicke 40mm

Angebotenes Fabrikat ………………..

1.030 0,000 m² ……………………. ……………………

 **ParaSilencio Lochplatte**

 **Typ 10/16/16**

 Technische Informationen:

 Höhe: 16 mm

 Länge: 2780 mm

Standardbreite: 630 mm

Umlaufend lochfreier Rand

Material der Trägerplatte: MDF B2

 Lochdurchmesser: 10 mm

Lochabstand: 16 x 16 mm

Dekor nach Wunsch des Bauherrn.

Elementoberfläche unbehandelt

(mögliche Behandlung: siehe Oberflächenbehandlungen)

 Angebotenes Fabrikat:

 …………………………………………

 Bietereintrag

 Elemente liefern und montieren.

 Abschlüsse seitlich mit Schattenfuge …..mm

 **Oberflächenbehandlungen**

 \*\*\* Bedarfsposition

1.040 0,000 m² ……………………. ……………………

 **Lichtschutzgrundierung**

Effektiver Schutz gegen Holzvergilbung. Vermindert

wirkungsvoll die durch Licht ausgelösten Mechanismen

und Dunkel-Verfärbungen von Holz.

Geeignet für den Innenbereich giftklassefrei.

 **Angebotenes Fabrikat:**

…………………………..

 Bietereintrag

1.050 0,000 m² ……………………. ……………………

 **Farbbeschichtung farblos**

 **Angebotenes Fabrikat:**

…………………………..

 Bietereintrag

1.060 0,000 m² ……………………. ……………………

 **Farbbeschichtung nach RAL-Farbkarte**

 **Angebotenes Fabrikat:**

…………………………..

 Bietereintrag

Summe 1 **Akustikwandverkleidung** …………………….

**Ordnungszahl Bezeichnung Gesamtpreis**

1 **Akustikwandverkleidung** …………………….

 **Angebotssumme netto**  …………………….

 Alle angegebenen Preise verstehen sich in EUR.

Wir erkennen den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift

des Leistungsverzeichnisses als verbindlich an.

 **Firma**

**Ort Datum Unterschriften**